| Utilizarea configurării wireless automate (one-push)
| Opțiunea Configurare wireless automată permite imprimantei/dispozitivului multifuncțional să primească setările de configurare a rețelei wireless direct de la orice punct de acces wireless care suportă Wi-Fi Protected Setup sau AOSSTM.
| Dacă întâmpinați vreo problemă în timpul configurării, amplasați temporar dispozitivul mai aproape de punctul de acces wireless.
| Pentru mai multe informații privind modul de configurare a punctului de acces wireless astfel încât să funcționeze în modul Wi-Fi Protected Setup sau AOSSTM, consultați ghidul de utilizare pus la dispoziție de producător.
| Odată ce ați configurat imprimanta/dispozitivul multifuncțional, puteți să-l amplasați într-un loc convenabil din mediul dumneavoastră de lucru, în raza punctului de acces wireless.