Domů > Síť > Rozšířené síťové funkce > Vytiskněte zprávu konfigurace sítě

### Vytiskněte zprávu konfigurace sítě

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
Zpráva konfigurace sítě obsahuje aktuální konfiguraci sítě, včetně nastavení síťového tiskového serveru.

- Název uzlu: název uzlu je uveden v aktuální zprávě konfigurace sítě. Pro drátovou síť je výchozím názvem uzlu „BRNxxxxxxxxxxxx“ a pro bezdrátovou „BRWxxxxxxxxxxxx“ (kde „xxxxxxxxxxxx“ je adresa MAC / ethernetová adresa přístroje).
- Pokud položka IP Address ve zprávě konfigurace sítě ukazuje hodnotu 0.0.0.0, počkejte jednu minutu a zkuste zprávu vytisknout znovu.
- Ve zprávě lze najít nastavení vašeho přístroje, například adresu IP, masku podsítě, název uzlu a adresu MAC, například:
  - Adresa IP: 192.168.0.5
  - Maska podsítě: 255.255.255.0
  - Název uzlu: BRN000ca0000499
  - Adresa MAC: 00-0c-a0-00-04-99

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Prist. info. a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte Tisk sit. nast..
3. Stiskněte tlačítko OK.

Související informace
  - Rozšířené síťové funkce
  - Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?
  - Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows®)
  - Přístroj Brother nenalezen v síti během instalace ovladače tiskárny.
  - Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně.
  - Přístup k aplikaci Web Based Management
  - Umístění síťových nastavení prostřednictvím aplikace Web Based Management
  - Umístění síťových nastavení pomocí nástroje BRAdmin Light (Windows® a Macintosh)
  - Umístění síťových nastavení pomocí nástroje BRAdmin Professional 3 (Windows®)

Přejít na začátek stránky