| Метод проверки подлинности и режим шифрования
| Большинство беспроводных сетей используют тот или иной способ защиты. Параметры безопасности определяют метод проверки подлинности (как устройство идентифицирует себя в сети) и шифрование (как шифруются пересылаемые через сеть данные). Если при настройке беспроводного устройства неправильно указать эти параметры, то это устройство не сможет подключиться к беспроводной сети. Поэтому настраивать эти параметры нужно внимательно. Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы узнать, какие методы проверки подлинности и шифрования поддерживает ваше беспроводное устройство.
| Методы проверки подлинности

- Открытая система
  Беспроводным устройствам разрешен доступ к сети без проверки их подлинности.
- Общий ключ (только в режиме инфраструктуры)
  Все устройства используют для доступа к беспроводной сети общий, предварительно определенный секретный ключ.
- WPA/WPA2-PSK
  Все устройства используют для доступа к беспроводной сети общую, предварительно заданную секретную фразу-пароль. Данный метод проверки подлинности обеспечивает безопасность соединения с помощью мощного метода шифрования.
  WPA/WPA2-PSK может использоваться только в беспроводных сетях с режимом инфраструктуры.
- LEAP (недоступно для некоторых моделей)
  В Cisco® LEAP (легкий расширяемый протокол проверки подлинности), разработанном компанией Cisco Systems, Inc., для проверки подлинности используется имя пользователя и пароль.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (недоступно для некоторых моделей)
  Cisco® EAP-FAST (Протокол расширенной проверки подлинности - Гибкая проверка подлинности через безопасное туннелирование)/ PEAP (Защищенный протокол расширенной проверки подлинности) /EAP-TTLS (Протокол расширенной проверки подлинности - Туннелированный протокол безопасности транспортного уровня) использует идентификатор пользователя и пароль для проверки подлинности. Кроме того, можно проверить сертификат сервера с помощью сертификата ЦС.
- EAP-TLS (недоступно для некоторых моделей)
  EAP-TLS (Протокол расширенной проверки подлинности - безопасность транспортного уровня) для проверки подлинности использует идентификатор пользователя и сертификат клиента. Кроме того, можно проверить сертификат сервера SSL с помощью сертификата ЦС.

| Внутренние способы проверки подлинности (недоступно для некоторых моделей)
| Необходимо указать один из внутренних способов проверки подлинности в соответствии с тем, который вы выбрали.

- НЕТ
  MS-CHAPv2 используется для подготовки и является способом для EAP-FAST, соответствующим способу проверки подлинности второй фазы.
- MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2 (Протокол проверки пароля Microsoft версии 2) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
- GTC
  GTC (Универсальная физическая карта доступа) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-FAST/PEAP.
- MS-CHAP
  MS-CHAP (Протокол проверки пароля Microsoft) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-TTLS.
- CHAP
  CHAP (Протокол проверки пароля) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-TTLS.
- PAP
  PAP (Протокол проверки пароля) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-TTLS.

| Методы шифрования

- Нет
  Метод шифрования не используется.
- WEP (Wired Equivalent Privacy – проводной эквивалент секретности)
  Данные передаются и принимаются с ключом безопасности по выбору пользователя.
- TKIP
  TKIP (Протокол шифрования с использованием временных ключей) устраняет предсказуемость, на которую могут рассчитывать злоумышленники при использовании уязвимости, вызванной применением WEP-ключей, назначаемых вручную. Ключи TKIP генерируются автоматически и они длиннее, чем ключи WEP.
- AES
  AES (стандарт расширенного шифрования) является стандартом устойчивого шифрования, авторизированным Wi-Fi® .
- CKIP
  Исходный протокол целостности ключа для LEAP, созданный компанией Cisco Systems, Inc.