Domů > Síť > Vyberte typ vašeho síťového připojení > Příklady připojení bezdrátové sítě > Připojeno k počítači v síti s bezdrátovým LAN přístupovým bodem směrovačem (režim Infrastruktura)

### Připojeno k počítači v síti s bezdrátovým LAN přístupovým bodem směrovačem (režim Infrastruktura)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
V srdci tohoto typu sítě je bezdrátový LAN centrální přístupový bod/směrovač. Přístupový bod může fungovat rovněž jako most nebo brána do drátové sítě. Pokud je bezdrátové zařízení Brother (vaše zařízení) součástí této sítě, přijímá všechny tiskové úlohy prostřednictvím přístupového bodu.

1. Bezdrátový přístupový bod / router sítě LAN
2. Bezdrátové síťové zařízení (vaše zařízení)
3. Bezdrátový počítač připojený k bezdrátovému LAN přístupovému bodu/směrovači
4. Připojeno k počítači v síti s bezdrátovým LAN přístupovým bodem/routerem (režim Infrastruktura)

Způsob konfigurace

Zvolte jednu z těchto možností ke konfigurování přístroje Brother v prostředí bezdrátové sítě.

- Konfigurace bezdrátové sítě pomocí Průvodce nastavením z nabídky Počítač (doporučeno)
- Konfigurace bezdrátové sítě pomocí Průvodce nastavením z nabídky Ovládací panely
- Konfigurace bezdrátové sítě jediným tlačítkem s využitím WPS nebo AOSS™
- Konfigurace bezdrátové sítě pomocí metody PIN Method prostřednictvím WPS

Související informace
  - Příklady připojení bezdrátové sítě
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  - Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jediného tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) nebo AOSS™
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

Přejít na začátek stránky