Domů > Návod pro přístroj Brother > Přehled ovládacího panelu

### Přehled ovládacího panelu

HL-L2300D
HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW

### HL-L2300D

Tato část popisuje čtyři svítící diody (LED) a dvě tlačítka na ovládacím panelu přístroje.

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení

     - Přístroj zapněte stisknutím .

     - Vypněte přístroj podržením .

2. LED kontrolka Toner
     LED kontrolka Toner signalizuje, že dochází toner.
3. LED kontrolka Drum (Fotoválec)
     LED kontrolka Drum (Fotoválec) signalizuje, že fotoválec bude třeba brzy vyměnit.
4. LED kontrolka Paper (Papír)
     LED kontrolka Paper (Papír) signalizuje, že došlo k chybě týkající se podávání papíru.
5. LED kontrolka Ready (Připraveno)
     LED kontrolka Ready (Připraveno) zabliká, aby signalizovala stav přístroje.
6. Tlačítko Go (Spustit)
     - Vymažte jisté chyby stisknutím tlačítka Go (Spustit).
     - Stisknutím tlačítka Go (Spustit) lze vytisknout všechna data, která zbývají v paměti přístroje.
     - Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, stiskněte a podržte tlačítko Go (Spustit) po dobu dvou vteřin.

### HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW

Drátové modely:

Modely s bezdrátovou funkcí:

1. Displej LCD (displej z tekutých krystalů)
     Zobrazuje zprávy, které vám pomáhají nastavit a používat přístroj.

     Bezdrátové modely:

     Pokud používáte bezdrátové připojení, zobrazuje čtyřúrovňový indikátor sílu bezdrátového signálu.

2. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení

     - Přístroj zapněte stisknutím .

     - Vypněte přístroj stisknutím a podržením . LCD displej na několik vteřin zobrazí Usporny rezim a pak se vypne.

3. Síťová tlačítka

     - Drátové modely:

       Network (Sit)

       Chcete-li zadat nastavení drátové sítě, stiskněte Network (Sit).

     - Modely s bezdrátovou funkcí:

       WiFi

       Stiskněte tlačítko WiFi a spusťte na svém počítači bezdrátový instalátor. Pro zřízení bezdrátového připojení mezi přístrojem a sítí postupujte podle pokynů na obrazovce.

       Když se rozsvítí kontrolka WiFi, znamená to, že přístroj Brother se připojil k bezdrátovému přístupovému bodu. Když kontrolka WiFi bliká, bezdrátové připojení bylo přerušeno nebo se váš přístroj právě pokouší připojit k bezdrátovému přístupovému bodu.

4. Tlačítka nabídky
     OK

       Stiskněte pro uložení nastavení přístroje. Po změně nastavení se přístroj vrátí na předchozí úroveň nabídky.

     Back (Zpět)
       - Stisknutím se vrátíte zpět o jednu úroveň nabídky.
       - Při nastavování čísel stisknutím zvolíte předchozí číslici.
     nebo ( + či -)
       - Umožňuje procházení nabídkami a volbami.
       - Stisknutím můžete zadat číslo nebo číslo zvyšovat či snižovat. Pro rychlejší procházení podržte stisknuté tlačítko nebo . Po zobrazení požadovaného čísla stiskněte tlačítko OK.
5. Tlačítko Go (Spustit)
     - Stisknutím vymažte jistá chybová hlášení. Pokud chcete vymazat všechny ostatní chyby, řiďte se pokyny na ovládacím panelu.
     - Stisknutím tlačítka lze vytisknout všechna data, která zbývají v paměti přístroje.
     - Stisknutím zvolte zobrazenou volbu. Po změně nastavení se přístroj vrátí do režimu Připraven.
     - Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, stiskněte a podržte tlačítko Go (Spustit) po dobu dvou vteřin.

Související informace
  - Návod pro přístroj Brother

Přejít na začátek stránky