Domů > Pravidelná údržba > Výměna spotřebního materiálu > Výměna tonerové kazety

### Výměna tonerové kazety

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete přední kryt.
3. Sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce vytáhněte z přístroje.
4. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.
5. Rozbalte novou tonerovou kazetu.
6. Odstraňte ochranný kryt.
7. Novou tonerovou kazetu umístěte pevně do jednotky fotoválce, dokud nezaslechnete cvaknutí.
   Dbejte na to, aby tonerová kazeta byla do jednotky fotoválce správně zasunutá, jinak se může od jednotky oddělit.
8. Očistěte koronový vodič uvnitř jednotky fotoválce. Několikrát jemně posuňte zeleným jezdcem zleva doprava a zprava doleva.
   Ujistěte se, že je jezdec zpět ve výchozí poloze (). Šipka na jezdci musí být zarovnaná se šipkou na jednotce fotoválce. V opačném případě se na stránkách může objevovat svislý pruh.
9. Instalujte sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce zpět do přístroje.
10. Zavřete přední kryt přístroje.

    Přístroj nevypínejte ani neotevírejte přední kryt, dokud se přístroj nevrátí do stavu Připraveno.

Související informace
  - Výměna spotřebního materiálu

Přejít na začátek stránky