| Slovar
| 802,11 b ali 802,11 g 802,11 b omrežja delujejo pri maksimalno 11 Mb na sekundo. 802,11 g omrežja delujejo pri maksimalno 54 Mb na sekundo. Dostopna točka Dostopna točka oz. brezžični usmerjevalnik tvori jedro vašega brezžičnega omrežja in nadzoruje njegovo varnostno konfiguracijo. Če uporabljate dostopno točko, imate omrežje v načinu Infrastruktura.
Ad-Hoc
Vsaka naprava komunicira neposredno z vsako napravo. Brezžične omrežne komunikacije ne nadzoruje nobena osrednja dostopna točka. Takšno omrežje je poznano tudi kot brezžično omrežje "vsak z vsakim".
APIPA
Samodejno zasebno naslavljanje IP (APIPA) se uporablja, kadar vaše omrežje ne more zaznati IP naslova s strežnika DHCP.
ASCII
Ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij (ASCII). Numeričen prikaz znaka. Na primer: koda ASCII za črko A je 65.
Metoda preverjanja pristnosti
Vrsta brezžičnega preverjanja pristnosti, ki se uporablja v vašem omrežju.
Kanal
Brezžična omrežja uporabljajo kanale. Vsak kanal uporablja drugačno radijsko frekvenco v vnaprej določenem razponu. Vse brezžične naprave v brezžičnem omrežju bodo uporabljale isti kanal, razen če so te naprave povezane z drugimi dostopnimi točkami, ki delujejo kot prehod v brezžično omrežje.
DHCP
Strežnik protokola za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP) dodeljuje IP naslove omrežnim napravam.
DSL
Digitalna predplačniška linija (DSL); tudi ADSL ali xDSL. Hitra internetna povezava.
EAP
Protokol EAP (Extensible Authentication Protocol), ki zagotavlja ogrodje preverjanja pristnosti za brezžična in žična omrežja. EAP uporablja strežnik RADIUS, ki preveri pristnost uporabnikov na korporacijskih omrežjih, preden dobijo dovoljenje za dostop do brezžičnega ali žičnega omrežja.
Omrežni kabel (ethernetni kabel)
Kabel, ki se uporablja za povezavo naprave v žično omrežje. Ethernetni kabel uporablja priključke RJ45, sam kabel pa je poznan tudi kot ravni kabel.
Naslov prehoda
Naslov prehoda omogoča komunikacijo naprave z drugimi napravami v različnih omrežjih. Običajno vam naslova prehoda ni treba konfigurirati.
HEX
Okrajšava za HEXADECIMAL (šestnajstiško), številski sistem, ki uporablja številke od 0 do 9 in črke od A do F.
Infrastruktura
Vsaka naprava komunicira prek osrednje dostopne točke. To je najpogosteje uporabljena vrsta brezžičnega omrežja.
IP naslov
Vsaka naprava na omrežju mora uporabljati edinstven naslov. Ta naslov je poznan kot IP naslov in ga morate vnesti ročno ali pa je dodeljen samodejno z uporabo strežnika DHCP. IP naslov je v omrežju TCP/IP obvezen.
LEAP
LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol ) je protokol podjetja Cisco, ki se uporablja za preverjanje pristnosti 802.1X v brezžičnih omrežjih LAN. Tako kot EAP tudi LEAP uporablja strežnik RADIUS, ki preveri pristnost uporabnikov na korporacijskih omrežjih, preden dobijo dovoljenje za dostop do brezžičnega ali žičnega omrežja.
Naslov MAC
Naslov nadzora dostopa do medija (MAC) je edinstvena 12-mestna številka, dodeljena vsaki omrežni napravi.
Ime vozlišča
Edinstveno ime za brezžično napravo. Običajno ime vozlišča izvira iz naslova MAC.
Moč signala
Moč brezžičnega signala med vašo napravo in dostopno točko, s katero komunicirate.
Podomrežna maska.
IP naslov potrebuje tudi podomrežno masko. Podomrežno masko lahko vnesete ročno ali pa je dodeljena samodejno z uporabo strežnika DHCP. Podomrežna maska je v omrežju TCP/IP obvezna.
SSID
SSID (Service Set Identifier) oz. ime omrežja je ime, ki ga uporablja vaše brezžično omrežje. V nekaterih brezžičnih omrežjih zaradi večje varnosti ime SSID ni javno.
Stikalo
Stikalo omogoča komunikacijo med več omrežnimi napravami.
TKIP
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) odstranjuje predvidljivost, na katero bi se lahko zanesli vsiljivci in izkoristili varnostne slabosti zaradi ročno dodeljenih ključev WEP. Ključi TKIP se ustvarjajo samodejno in so daljši od ključev WEP, kar pomeni, da so tudi varnejši kot standardni ključi WEP.
Ključ WEP
Ključ protokola WEP (Wireless Equivalent Protocol ) je osnovna brezžična funkcija, ki varuje vaše brezžično omrežje pred prisluškovanjem. Ključ WEP je poznan tudi kot omrežni ključ.