| Настройка ключа сети
| Введите соответствующий ключ сети и нажмите кнопку "Далее". Для каждого метода безопасности имеются свои правила.
| Open System/Shared Key с WEP Этот ключ представляет собой 64-битное или 128-битное значение, которое должно вводиться в формате ASCII или в шестнадцатеричном формате.

- ASCII 64 (40) бит:
  Состоит из 5 букв, например: “WSLAN” (регистр учитывается).
- Шестнадцатеричный 64 (40) бит:
  Состоит из 10 знаков шестнадцатеричных данных, например: “71f2234aba”.
- ASCII 128 (104) бит:
  Состоит из 13 букв, например: “Wirelesscomms” (регистр учитывается).
- Шестнадцатеричный 128 (104) бит:
  Состоит из 26 знаков шестнадцатеричных данных, например: “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK и TKIP или AES
Используется предварительный ключ (PSK) длиной 8 или более знаков (макс. длина: 63 знака).