WS01000010,Průvodce nastavením bezdrátového zařízení
WS01000040,2.02
WS02010010,Vítejte
WS02010020,Vítá vás Průvodce nastavením bezdrátového zařízení
WS04000010,Konfigurace IP adresy
WS04000020,Konfigurace IP adresy bezdrátového zařízení
WS04000030,Získat IP adresu automaticky.
WS04000050,Nastavit statickou IP adresu
WS04000060,IP adresa
WS04000070,Maska podsítě
WS04000080,Brána
WS05020010,Název bezdrátové sítě
WS05020020,Konfigurujte název bezdrátové sítě, k níž bude zařízení přiřazeno.
WS05020030,Název (SSID)
WS05020040,Toto je síť typu Ad-hoc a žádný přístupový bod zde neexistuje.
WS05020060,Kanál
WS05030010,Vyhledávání bezdrátových sítí...
WS05040010,Dostupné bezdrátové sítě
WS05040020,Vyberte identifikátor SSID, který jste předem zkontrolovali.
WS05040040,Název (SSID)
WS05040050,Kanál
WS05040060,Bezdrátový režim
WS05040070,Signál
WS05040080,Přístupový bod / Základna
WS05040090,Síť Ad-hoc
WS05040100,Pokud se identifikátor SSID (Identifikace vašeho bezdrátového  přístupového bodu) nezobrazí v seznamu anebo pokud je skryt, konfigurace je možná stisknutím tlačítka „Pokročilé“.
WS05040110,802.11b/g (11 Mbps/ 54 Mbps)
WS05040120,802.11b (11 Mbps)
WS05040130,802.11g (54 Mbps)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,POZOR!
WS05060020,Tato bezdrátová síť není zabezpečená. Nepoužívá bezpečné ověřování a šifrování.
WS05060030,Chcete pokračovat v nastavování?
WS05060040,Název (SSID):
WS06000010,Způsob ověřování a režim šifrování
WS06000020,Konfigurace způsobu ověřování a režimu šifrování
WS06000030,Způsob ověřování
WS06000040,Režim šifrování
WS06000050,Síťový klíč
WS06000070,Název (SSID):
WS06000080,Vnitřní metoda ověřování
WS07000010,Potvrzení nastavení bezdrátové sítě
WS07000020,Chcete-li odeslat následující nastavení do zařízení, klepněte na tlačítko "Další".
WS07000060,Komunikační režim
WS07000070,Infrastruktura
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Název (SSID)
WS07000150,Auto
WS07000190,IP adresa
WS07000200,Maska podsítě
WS07000210,Brána
WS07000220,Kanál
WS07000230,Způsob ověřování
WS07000240,Režim šifrování
WS07000270,Změnit IP adresu
WS07000280,Vnitřní metoda ověřování
WS08010010,Probíhá odesílání nastavení... Čekejte, prosím...
WS21000010,Ověření uživatele
WS21000020,Konfigurujte způsob ověřování a režim šifrování.
WS21000030,Název (SSID):
WS21000040,Ověření uživatele
WS21000050,Uživatelské jméno
WS21000060,Uživatelské heslo
WS43000000,Konfigurace síťového klíče
WS43000010,Prosím, zadejte bezpečnostní síťový klíč, který jste zjistili.
WS43000020,Bude automaticky rozpoznán typ vašeho síťového ověřování a šifrování. Je třeba zadat pouze síťový klíč.
WS44000010,Konfigurace certifikátu
WS44000020,Nakonfigurujte ověření klientského certifikátu a certifikátu serveru.
WS44000030,Název (SSID):
WS44000040,Certifikát klienta
WS44000050,Ověření certifikátu serveru
WS44000051,Bez ověření
WS44000052,CÚ cert.
WS44000053,CÚ cert. + ID serveru
WS44000060,ID serveru
WS46000010,Připojení k síti se nezdařilo
WS46000020,Potvrďte následující a poté klikněte na tlačítko Zkusit znovu.
WS46000230,Bezdrátový přístupový bod/router nelze detekovat. (TS-02)
WS46000240,Vyzkoušejte následující možnosti:
WS46000250,- zkontrolujte, zda jste vybrali správný název SSID (název sítě) a zadáváte správný síťový klíč,
WS46000260,- zkontrolujte, zde nejsou v bezdrátovém přístupovém bodu/routeru nastavena další nastavení zabezpečení, například filtrování adresy MAC,
WS46000270,- zkuste zařízení umístit blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/routeru.  Jakmile bude připojeno k síti, můžete ho vrátit zpět do předchozího umístění.
WS46000280,MAC adresa:
WS46000330,Zařízení nelze připojit k bezdrátovému přístupovému bodu/routeru. (TS-03)
WS46000340,- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný název SSID (název sítě) a zadáváte správný síťový klíč.
WS46000350,- Pokud tyto informace neznáte, nahlédněte do dokumentace od výrobce nebo dodavatele bezdrátového přístupového bodu/routeru.
WS46000430,V bezdrátovém přístupovém bodu/routeru byla zjištěna nepodporovaná metoda ověření/šifrování. (TS-04)
WS46000440,- Bezdrátový přístupový bod/router používá metodu ověření/šifrování, která není zařízením podporována. Zkontrolujte, zda jste vybrali správný název SSID (název sítě).
WS46000530,Zadaný název SSID a síťový klíč nejsou správné. (TS-05)
WS46000540,- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný název SSID (název sítě) a zadáváte správný síťový klíč.
WS46000630,Zadané údaje bezdrátového zabezpečení nejsou správné. (TS-06)
WS46000640,- Zkontrolujte vybranou metodu ověřování/šifrování a ujistěte se, zda jste zadali správný síťový klíč.
WS50000010,Potvrzení instalace
WS50000020,Během instalace budou automaticky rozpoznána nastavení bezdrátové sítě ve vašem počítači nebo detekován přístupový bod. Před připojením bezdrátového zařízení k podnikové síti kontaktujte správce sítě.
WS50000030,Zkontrolováno a potvrzeno
WS51000010,Rozpoznávání existujících nastavení bezdrátové sítě ve vašem počítači
WS51000020,Ve vašem počítači byla rozpoznána nastavení bezdrátové sítě nebo bezdrátový přístupový bod.
WS51000030,Rozpoznaný název bezdrátové sítě (bezdrátový přístupový bod/název směrovače):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Chcete se připojit k bezdrátové síti pomocí těchto nastavení?
WS51000060,Ano
WS51000070,Ne
WS98050010,Neplatný síťový klíč
WS98050020,(klíč ASCII WEP)
WS98050030,Údaj o klíči WEP nebyl zadán správně.
WS98050040,64(40)bitový klíč WEP: „Hello“
WS98050050,128(104)bitový klíč WEP: „Wirelesscomms“
WS98050060,Zadejte 5 nebo 13 textových znaků. Například:
WS98060010,Neplatný síťový klíč
WS98060020,(Hex. klíč WEP)
WS98060030,Údaj o klíči WEP nebyl zadán správně.
WS98060040,Zadejte 10 nebo 26 číslic hexadecimálních dat. Například:
WS98060050,64(40)bitový klíč WEP: „71f2234aba“
WS98060060,128(104)bitový klíč WEP: „71f2234ab56cd709e5412aa3ba“
WS98070010,Ukončení nastavování
WS98070020,Nastavování není dokončeno.
WS98070030,Pokud tento instalační program ukončíte, nebude bezdrátové zařízení konfigurováno.
WS98070040,Chcete-li v instalačním programu pokračovat, klepněte na tlačítko "Pokračovat".
WS98070050,Chcete-li instalační program ukončit, klepněte na tlačítko "Konec".
WS98100010,Neplatný síťový klíč
WS98100020,Heslo je řetězec ASCII v délce 8–63 znaků.
WS98150010,Neplatný síťový klíč
WS98150020,Nezadali jste správně síťový klíč.Zadejte 5 nebo 8 - 63 znaků v závislosti na metodě zabezpečení.
WS98150030,Další informace získáte v textu nápovědy.
WS98160010,Chyba připojení USB
WS98160020,Zkontrolujte, zda je k zařízení připojený kabel USB.
WS98160030,Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
WS99010010,OK
WS99010020,Zrušit
WS99010030,Konec
WS99010040,< Zpět
WS99010050,Další >
WS99010060,Nápověda
WS99010070,Obnovit
WS99010090,Pokračovat
WS99010100,Pokročilé
WS99010130,Kde je moje SSID?
WS99010140,Kde je můj síťový klíč?
WS99010150,Zkusit znovu >
WS99020100,Otevřený systém
WS99020110,Sdílený klíč
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Není
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,ŽÁDNÉ
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
