WS01000010,Čarovnik za nastavitev brezžične naprave
WS01000040,2.02
WS02010010,Dobrodošli
WS02010020,Dobrodošli v čarovniku za brezžično nastavitev
WS04000010,Konfiguracija IP naslova
WS04000020,Konfigurirajte IP naslov brezžične naprave
WS04000030,Samodejno pridobite IP naslov.
WS04000050,Nastavite statičen IP naslov
WS04000060,IP naslov
WS04000070,Podomrežna maska
WS04000080,Prehod
WS05020010,Ime brezžičnega omrežja
WS05020020,Konfigurirajte ime brezžičnega omrežja, s katerim bo povezana naprava.
WS05020030,Ime (SSID)
WS05020040,To je omrežje Ad-hoc in nima nobene dostopne točke.
WS05020060,Kanal
WS05030010,Iskanje brezžičnih omrežij ...
WS05040010,Brezžična omrežja, ki so na voljo
WS05040020,Izberite SSID, ki ste ga že vnaprej preverili.
WS05040040,Ime (SSID)
WS05040050,Kanal
WS05040060,Brezžični način
WS05040070,Signal
WS05040080,Dostopna točka / bazna postaja
WS05040090,Omrežje Ad-hoc
WS05040100,Če se SSID (identifikacija vaše brezžične dostopne točke) na tem seznamu ne pojavi ali je skrit, ga morda še vedno lahko konfigurirate s klikom na gumb 'Napredno'.
WS05040110,802.11b/g (11 Mb/s/54 Mb/s)
WS05040120,802.11b (11 Mb/s)
WS05040130,802.11g (54 Mb/s)
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,POZOR!
WS05060020,To brezžično omrežje ni zavarovano. Ne uporablja varnega preverjanja pristnosti in šifriranja.
WS05060030,Ali želite nadaljevati z nastavitvijo?
WS05060040,Ime (SSID) :
WS06000010,Metoda preverjanja pristnosti in način šifriranja
WS06000020,Konfigurirajte metodo preverjanja pristnosti in način šifriranja
WS06000030,Metoda preverjanja pristnosti
WS06000040,Način šifriranja
WS06000050,Omrežni ključ
WS06000070,Ime (SSID) :
WS06000080,Notranja metoda preverjanja pristnosti
WS07000010,Potrditev nastavitev brezžičnega omrežja
WS07000020,Kliknite "Naprej", če želite poslati naslednje nastavitve na napravo
WS07000060,Način komunikacije
WS07000070,Infrastruktura
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Ime (SSID)
WS07000150,Samodejno
WS07000190,IP naslov
WS07000200,Podomrežna maska
WS07000210,Prehod
WS07000220,Kanal
WS07000230,Metoda preverjanja pristnosti
WS07000240,Način šifriranja
WS07000270,Sprememba IP naslova
WS07000280,Notranja metoda preverjanja pristnosti
WS08010010,Oddajanje nastavitev. Prosimo, počakajte ...
WS21000010,Preverjanje pristnosti uporabnika
WS21000020,Konfigurirajte metodo preverjanja pristnosti in način šifriranja
WS21000030,Ime (SSID) :
WS21000040,Preverjanje pristnosti uporabnika
WS21000050,ID uporabnika
WS21000060,Uporabniško geslo
WS43000000,Konfiguracija omrežnega ključa
WS43000010,Vnesite ime omrežnega varnostnega ključa, ki ste ga pred tem preverili.
WS43000020,Vrsta preverjanja pristnosti in šifriranja vašega brezžičnega omrežja bo zaznana samodejno. Vnesti morate samo omrežni ključ.
WS44000010,Konfiguracija certifikata
WS44000020,Konfigurirajte certifikat stranke in overitev certifikata strežnika.
WS44000030,Ime (SSID) :
WS44000040,Certifikat stranke
WS44000050,Overitev certifikata strežnika
WS44000051,Brez overitve
WS44000052,Cert. CA
WS44000053,Cert. CA + ID strežnika
WS44000060,ID strežnika
WS46000010,Povezava v omrežje ni uspela.
WS46000020,Potrdite naslednje in nato kliknite Poskusi znova.
WS46000230,Vaše brezžične dostopne točke/usmerjevalnika ni mogoče zaznati.(TS-02)
WS46000240,Poskusite naslednje:
WS46000250,- Preverite, da ste izbrali pravi SSID (ime omrežja) in da ste vnesli pravilen ključ omrežja.
WS46000260,- Preverite, da vaša brezžična dostopna točka/usmerjevalnik ne uporablja morebitnih dodatnih varnostnih nastavitev, kot je filtriranje naslova MAC.
WS46000270,- Poskusite premakniti napravo bližnje brezžični dostopni točki/usmerjevalniku.  Ko je povezana v omrežje, jo boste praviloma lahko premaknili nazaj na prejšnje mesto.
WS46000280,Naslov MAC:
WS46000330,Naprava se ne more povezati na brezžično dostopno točko/usmerjevalnik.(TS-03)
WS46000340,- Preverite, da ste izbrali pravi SSID (ime omrežja) in da ste vnesli pravilen ključ omrežja.
WS46000350,- Če tega podatka ne veste, poglejte v dokumentacijo proizvajalca ali dobavitelja vaše brezžične dostopne točke/usmerjevalnika.
WS46000430,Na brezžični dostopni točki/usmerjevalniku je bila zaznana nepodprta metoda preverjanja pristnosti/šifriranja.(TS-04)
WS46000440,- Vaša brezžična dostopna točka/usmerjevalnik uporablja metodo preverjanja pristnosti/šifriranja, ki je naprava ne podpira. Preverite, da ste izbrali pravi SSID (ime omrežja).
WS46000530,Navedeni SSID in ključ omrežja sta nepravilna.(TS-05)
WS46000540,- Preverite, da ste izbrali pravi SSID (ime omrežja) in da ste vnesli pravilen ključ omrežja.
WS46000630,Navedene brezžične varnostne informacije so nepravilne.(TS-06)
WS46000640,- Preverite metodo preverjanja pristnosti/šifriranja, ki ste jo izbrali, in se prepričajte, da ste vnesli pravilen ključ omrežja.
WS50000010,Potrditev namestitve
WS50000020,Med namestitvijo bodo brezžične nastavitve na vašem računalniku ali brezžični dostopni točki samodejno zaznane.Preden brezžično napravo povežete v korporacijsko omrežje, morate pridobiti dovoljenje skrbnika omrežja.
WS50000030,Preverjeno in potrjeno
WS51000010,Zaznava obstoječih nastavitev brezžičnega omrežja na vašem računalniku
WS51000020,Brezžične nastavitve vašega računalnika ali brezžične dostopne točke so bile zaznane.
WS51000030,Zaznano ime brezžičnega omrežja (ime brezžične dostopne točke/usmerjevalnika):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Ali se želite povezati v brezžično omrežje s temi nastavitvami?
WS51000060,Da
WS51000070,Ne
WS98050010,Neveljaven omrežni ključ
WS98050020,(Ključ ASCII WEP)
WS98050030,Podatki ključa WEP niso pravilni.
WS98050040,WEP 64(40) bitov : "Hello"
WS98050050,WEP 128(104) bitov : "Wirelesscomms"
WS98050060,Vnesite 5 ali 13 znakov. Na primer:
WS98060010,Neveljaven omrežni ključ
WS98060020,(Šestnajstiški ključ  WEP)
WS98060030,Podatki ključa WEP niso pravilni.
WS98060040,Vnesite 10 ali 26 števk šestnajstiškega sistema. Na primer:
WS98060050,WEP 64(40) bitov : "71f2234aba"
WS98060060,WEP 128(104) bitov : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Izhod iz nastavitve
WS98070020,Nastavitev ni dokončana.
WS98070030,Če zaprete nastavitveni program, brezžična naprava ne bo konfigurirana.
WS98070040,Če želite nadaljevati z nastavitvenim programom, kliknite "Nadaljuj"
WS98070050,Če želite zapreti nastavitveni program, kliknite "Izhod".
WS98100010,Neveljaven omrežni ključ
WS98100020,Dostopna fraza je zaporedje ASCII iz 8–63 znakov.
WS98150010,Neveljaven omrežni ključ
WS98150020,Omrežni ključ ni pravilen.Vnesite 5 ali 8–63 znakov, odvisno od varnostne metode.
WS98150030,Za več informacij glejte Pomoč.
WS98160010,Napaka v povezavi USB
WS98160020,Preverite, ali je kabel USB povezan z vašo napravo.
WS98160030,Preverite, ali je vaša naprava vklopljena.
WS99010010,OK
WS99010020,Prekliči
WS99010030,Izhod
WS99010040,< Nazaj
WS99010050,Naprej >
WS99010060,Pomoč
WS99010070,Osveži
WS99010090,Nadaljuj
WS99010100,Napredno
WS99010130,Kje je moj SSID?
WS99010140,Kje je moj omrežni ključ?
WS99010150,Poskusi znova >
WS99020100,Odprt sistem
WS99020110,Ključ za souporabo
WS99020120,WPA/WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Brez
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,BREZ
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
