Domů > Manipulace s papírem > Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj > Vložení obálek do slotu ručního podavače a jejich potisk

### Vložení obálek do slotu ručního podavače a jejich potisk

- Je-li nastavení kontroly papíru zapnuté a do slotu ručního podávání vložíte obálku, na LCD displeji se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete změnit nastavení typu a velikosti papíru. V případě potřeby změňte podle pokynů na obrazovce nastavení velikosti papíru a typu média.
- Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.

1. Otevřete zadní kryt přístroje (zásobník pro výstup lícem nahoru).
   Přístroj se přepne automaticky do režimu ručního podávání, když do slotu pro ruční podávání vložíte papír.
2. Stáhněte dolů dvě zelené páčky, po jedné na levé i pravé straně, jak je vidět na obrázku.
3. Otevřete přední stranu přístroje, otevřete kryt slotu pro ruční podávání.
4. Oběma rukama přesuňte vodítka papíru slotu pro ruční podávání na šířku papíru, který používáte.
5. Oběma rukama zatlačte obálku pevně do slotu pro ruční podávání, až se horní okraj papíru dotkne válečků podavače papíru. Jakmile cítíte, že ho přístroj vtahuje, pusťte ho.
   - Vložte obálku do slotu pro ruční podávání tisknutou stranou nahoru.
   - Před opětovným pokusem o vložení obálky do slotu pro ruční podávání vytáhněte obálku úplně ven.
   - Do slotu k ručnímu podávání nevkládejte víc než jednu obálku současně, protože by to jinak mohlo způsobit uvíznutí.
   - Zkontrolujte, zda je obálka vložena rovně do slotu pro ruční podávání a ve správné poloze. Pokud není, nemusí být obálka podávána do tiskárny správně, což povede ke zkosenému výtisku nebo uvíznutí papíru.
6. Odešlete tiskovou úlohu přístroji.
   V dialogu Tisk změňte přednastavení tisku dříve, než přístroji zašlete tiskovou úlohu z počítače.

   Nastavení | Možnosti pro tisk obálek
   Rozměr papíru | Com-10 DL C5 Monarch
   Typ papíru | Obálky Tlusté obálky Tenké obálky

7. Jakmile se vytištěná obálka vysune z přístroje, vložte další obálku. Opakujte pro všechny obálky, které chcete potisknout.
8. Po dokončení tisku vraťte obě zelené páčky, které jste seřídili v předchozím kroku, zpět do původní polohy.
9. Zavřete zadní kryt (zásobníku pro výstup papíru lícem nahoru), dokud nezaklapne v zavřené poloze.

Související informace
  - Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj

Přejít na začátek stránky