| Hálózati kulcs konfiguráció
| Adja meg a megfelelő hálózati kulcsot, majd kattintson a "Tovább" lehetőségre. Minden egyes biztonsági mód rendelkezik bizonyos szabályokkal.
| Nyílt rendszer/Osztott kulcs WEP-pel Ez a kulcs 64- vagy 128-bit hosszúságú, és ASCII vagy hexadecimális formátumban kell megadni.

- 64 (40) bit ASCII:
  5 szöveges karakterből álló kódot használ, pl.: "WSLAN" (a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak).
- 64 (40) bit hexadecimális:
  10 számjegyből álló hexadecimális adatot használ, pl.: “71f2234aba”.
- 128 (104) bit ASCII:
  13 szöveges karakterből álló kódot használ, pl.: “Wirelesscomms” (a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak).
- 128 (104) bit hexadecimális:
  26 számjegyből álló hexadecimális adatot használ, pl.: “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK és TKIP vagy AES
PSK (Pre-Shared Key) szabványt használ, ami 8 - 63 hosszúságú karaktersorozat használatát teszi lehetővé.