Domů > Síť > Technické informace pro pokročilé uživatele > Tisk hlášení o síti WLAN > Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

### Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Ukazuje-li zpráva o bezdrátovém připojení LAN, že připojení selhalo, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě a postupujte podle následujících instrukcí:

Kód chyby | Problém a doporučená řešení
--- | ---
TS-01 | Nastavení bezdrátového připojení není aktivováno, přepněte nastavení bezdrátového připojení na ON. Je-li k vašemu přístroji připojen síťový kabel, odpojte jej a přepněte nastavení bezdrátového připojení na ON.
TS-02 | Bezdrátový přístupový bod nebo směrovač nemůže být nalezen.

1. Přečtěte si následující čtyři body:
   - Ujistěte se, že bezdrátový přístupový bod nebo směrovač je zapnutý.
   - Přesuňte přístroj na místo bez překážek nebo blíže k přístupovému bodu nebo směrovači bezdrátové sítě.
   - Když konfigurujete nastavení bezdrátového připojení, přesuňte dočasně přístroj do okruhu jednoho metru od přístupového bodu bezdrátové sítě.
   - Používá-li váš přístupový bod nebo směrovač bezdrátového připojení filtrování adresy MAC, potvrďte, že je adresa MAC přístroje Brother ve filtru povolena.
2. Vložili-li jste ručně SSID a informace o zabezpečení (SSID/ověřovací metoda/šifrovací metoda/Síťový klíč), mohou být informace nesprávné.

   Potvrďte SSID a informace o zabezpečení a znovu vložte správné informace, je-li to nezbytné.

TS-04 | Metody ověření nebo šifrování používané vybraným přístupovým bodem nebo směrovačem bezdrátové sítě nejsou vaším přístrojem podporovány. Pro režim infrastruktury změňte ověřovací a šifrovací metody přístupového bodu nebo směrovače bezdrátového připojení. Váš přístroj podporuje následující ověřovací metody:

- WPA-Personal

  TKIP nebo AES

- WPA2-Personal

  AES

- Otevřená

  WEP nebo Žádná (bez šifrování)

- Sdílený klíč

  WEP

Nepodařilo-li se váš problém vyřešit, může být nastavení SSID nebo nastavení připojení chybné. Potvrďte nastavení připojení bezdrátové sítě.

Pro režim ad-hoc změňte metody ověřování a šifrování pro nastavení bezdrátového připojení svého počítače. Váš přístroj podporuje pouze Otevřenou metodu ověřování s volitelným šifrováním WEP.

TS-05 | Informace o bezpečnosti (SSID/Síťový klíč) jsou nesprávné. Potvrďte SSID a síťový klíč. Pokud váš směrovač používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
TS-06 | Informace o zabezpečení bezdrátového připojení (metoda ověřování/metoda šifrování/Síťový klíč) jsou nesprávné. Potvrďte informace o zabezpečení bezdrátového připojení (metoda ověřování/metoda šifrování/Síťový klíč) uvedené v tabulce TS-04. Pokud váš směrovač používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
TS-07 | Tento přístroj nemůže najít přístupový bod nebo směrovač bezdrátového připojení, který má povolenou WPS nebo AOSS™. Chcete-li nastavit své bezdrátové připojení pomocí WPS nebo AOSS™, musíte tak učinit jak na přístroji, tak i na přístupovém bodě nebo směrovači bezdrátové sítě. Potvrďte, že váš přístupový bod nebo směrovač podporuje WPS nebo AOSS™ a pokuste se přístroj spustit znovu.

Nevíte-li, jak zacházet s přístupovým bodem nebo směrovačem bezdrátové sítě pomocí WPS nebo AOSS™ nahlédněte do dokumentace poskytované s vaším přístupovým bodem/směrovačem bezdrátového připojení nebo se dotažte výrobce přístupového bodu/směrovače nebo správce sítě.

TS-08 | Byly zjištěny dva nebo více přístupových bodů nebo směrovačů bezdrátové sítě, které mají povolenou WPS nebo AOSS™.

- Potvrďte, že pouze jeden přístupový bod nebo směrovač bezdrátové sítě v dosahu má aktivní metodu WPS nebo AOSS™ a zkuste znovu.
- Zkuste start znovu po několika minutách, abyste neriskovali rušení z jiných přístupových bodů.

Související informace
  - Tisk hlášení o síti WLAN
  - Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě.
  - Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně.
  - Zařízení Brother nebylo nalezeno v síti ani po úspěšné instalaci.
  - Postup konfigurování bezdrátové sítě stiskem jediného tlačítka WPS nebo AOSS™
  - Pokyny pro konfigurování bezdrátové sítě metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  - Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití stávajícího SSID
  - Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití nového SSID
  - Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

Přejít na začátek stránky