Odpravljanje težav
| Opis težave:

1. | Povezava brezžične naprave v brezžično omrežje ni mogoča.
2. | Ob iskanju brezžičnih omrežij Čarovnik ni našel brezžičnega omrežja.
3. | Moč signala je majhna, včasih signala ni.
4. | (Samo za uporabnike, ki ne uporabljajo kabla USB ali LAN za konfiguracijo brezžične naprave). Med konfiguracijo brezžičnih nastavitev sem se zmotil, vendar ko ponovno odprem program Brezžični čarovnik, da bi vnesel pravilne nastavitve, Čarovnik ne najde nobene naprave.
5. | Program Brezžični čarovnik kaže dostopno točko. Vendar dostopne točke ne uporabljam, za povezavo v brezžično omrežje uporabljam brezžični usmerjevalnik ali stikalo.
6. | Ne vem, katero nastavitev za brezžično omrežje naj uporabim, kaj naj storim?
7. | Napravo sem konfiguriral tako, da uporablja strežnik DHCP. Vendar naprava ne dobi IP naslova s strežnika DHCP. Uporablja IP naslov 169.254.x.x.

| Opis težave:

1. | Povezava brezžične naprave v brezžično omrežje ni mogoča.

Rešitev:
| SSID Preverite, ali ste ob konfiguraciji brezžične naprave pravilno vnesli podatke SSID oz. ime omrežja. Ne pozabite, da se pri podatkih SSID male in velike črke razlikujejo. Na primer: če je vaš SSID "Brezžično Omrežje", vendar pa ob konfiguraciji brezžične naprave vnesete "brezžično omrežje", se naprava ne bo povezala v omrežje, saj sta črki B in O v "Brezžično Omrežje" veliki črki.
DOSTOPNI KLJUČ
Preverite, ali ste ob konfiguraciji brezžične naprave vnesli pravilen dostopni ključ WEP/TKIP. Vnesite pravilen dostopni ključ, pri čemer morate paziti na to, da vnesete pravilno število znakov, kar je odvisno od dostopnega ključa, ki ste ga uporabili ob konfiguraciji brezžičnega omrežja. Če niste vnesli pravilnih podatkov, vam v obeh primerih priporočamo, da brezžične nastavitve na napravi ponastavite na tovarniške nastavitve in ponovno zaženete program Brezžični čarovnik. Če želite več informacij o tem, kako ponastaviti brezžične nastavitve, glejte dokumentacijo, priloženo brezžični napravi.
nazaj na vrh

| Opis težave:

2. | Ob iskanju brezžičnih omrežij Čarovnik ni našel brezžičnega omrežja.

Rešitev:
| Če je brezžična naprava izven dosega vašega brezžičnega omrežja, jo pomaknite bližje brezžični dostopni točki. Če je brezžična naprava izven dosega vašega brezžičnega omrežja, preverite, ali morda brezžična dostopna točka skriva ime omrežja SSID. Če skriva ime omrežja SSID, ga morate vnesti ročno med konfiguracijo brezžične naprave. Če tega ne znate preveriti, se obrnite na skrbnika sistema, internetnega ponudnika ali proizvajalca brezžične dostopne točke.
nazaj na vrh

| Opis težave:

3. | Moč signala je majhna, včasih signala ni.

Rešitev:
| Na brezžične naprave lahko vpliva okolje, moč signala pa lahko oslabijo pohištvo, stene ali tla med brezžično napravo in dostopno točko, s katero poskuša komunicirati. Če imate težave z močjo signala, poskusite pomakniti brezžično napravo bližje dostopni točki, da izboljšate moč signala.
nazaj na vrh

| Opis težave:

4. | (Samo za uporabnike, ki ne uporabljajo kabla USB ali LAN za konfiguracijo brezžične naprave). Med konfiguracijo brezžičnih nastavitev sem se zmotil, vendar ko ponovno odprem program Brezžični čarovnik, da bi vnesel pravilne nastavitve, Čarovnik ne najde nobene naprave.

Rešitev:
| Mogoče je, da program Čarovnik vaše brezžične naprave ne more najti zaradi povsem različnih brezžičnih nastavitev na računalniku in napravi. Poskusite s ponastavitvijo brezžičnih nastavitev naprave na tovarniške nastavitve in ponovno zaženite Čarovnika.
Če želite več informacij o tem, kako ponastaviti brezžične nastavitve naprave na tovarniške nastavitve, glejte Navodila za uporabo.
nazaj na vrh

| Opis težave:

5. | Program Brezžični čarovnik kaže dostopno točko. Vendar dostopne točke ne uporabljam, za povezavo v brezžično omrežje uporabljam brezžični usmerjevalnik ali stikalo.

Rešitev:
| Iz praktičnih razlogov uporabljamo splošni izraz "dostopna točka". Izraz dostopna točka nadomestite z ustreznim imenom.
nazaj na vrh

| Opis težave:

6. | Ne vem, katero nastavitev za brezžično omrežje naj uporabim, kaj naj storim?

Rešitev:
| Če konfiguracija brezžičnih nastavitev naprave ni ustrezna, naprava ne bo pravilno delovala. Za pravilne brezžične nastavitve se obrnite na skrbnika sistema.
nazaj na vrh

| Opis težave:

7. | Napravo sem konfiguriral tako, da uporablja strežnik DHCP. Vendar naprava ne dobi IP naslova s strežnika DHCP. Uporablja IP naslov 169.254.x.x.

Rešitev:
| Kaže, da brezžična naprava ne more dostopati v brezžično omrežje in ne more dobiti IP naslova s strežnika DHCP. Preverite, ali ste pravilno vnesli nastavitve brezžičnega omrežja na brezžični napravi in ali je dostopna točka konfigurirana tako, da napravi dovoljuje dostop v brezžično omrežje.
nazaj na vrh