Domů > Glosář

### Glosář

Toto je zevrubný popis vlastností a pojmů, které se vyskytují v příručkách Brother. Platnost těchto vlastností závisí na modelu, který jste si zakoupili.

- A
- B
- D
- H
- I
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- Š
- T
- U
- V
- W
- Z

#### A

- Adresa MAC
- AES
- AOSS™
- APIPA
- Aplikace Web Based Management
- ARP

#### B

- BOOTP
- BRAdmin Light
- Brána
- BRPrint Auditor (Windows®)

#### D

- DHCP
- Digitální podpis
- DNS Server

#### H

- Hlášení o síti WLAN
- HTTP (webový server)

#### I

- IP adresa
- IPP
- IPv6

#### K

- Kanály
- Klient DNS
- Klient SMTP

#### L

- LLMNR
- LPD

#### M

- Maska podsítě
- mDNS
- Metoda ověření WPA-PSK/WPA2-PSK

#### N

- Nástroj BRAdmin Professional 3 (Windows®)
- Nástroj pro opravu síťového připojení
- Nástroj Status Monitor
- Název uzlu

#### O

- Otevřený systém
- Ověření

#### P

- Protokoly
- Průvodce zavedením ovladače
- Připojení Peer-to-Peer

#### R

- RARP
- Režim Ad-Hoc
- Režim Infrastruktura
- Rozlišení
- Rozlišení názvů NetBIOS

#### S

- Sdílený síťový tisk
- Síťový klíč
- SMTP‑AUTH
- SNMP
- SNMPv3
- SNTP
- SSID
- Sytost

#### Š

- Šifrovací systém sdíleného klíče
- Šifrovací systém veřejného klíče
- Šifrování

#### T

- Tabulky nastavení
- TCP/IP
- TKIP

#### U

- Uživatelský port Raw

#### V

- Vertikální párování

#### W

- Webové služby
- WEP
- Wi-Fi Direct
- WINS
- WINS Server
- WPS

#### Z

- Zpráva konfigurace sítě

Přejít na začátek stránky