Domů > Odstraňování problémů > Problémy se sítí > Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně.

### Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně.

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

Kontrola | Postup | Rozhraní
--- | --- | ---
Zkontrolujte, zda je zapnuté zařízení Brother, přístupový bod/směrovač nebo síťový rozbočovač. |

Zkontrolujte následující:
  - Napájecí kabel je správně připojen a zařízení Brother je zapnuto.
  - Přístupový bod/směrovač nebo rozbočovač je zapnutý a jeho tlačítko spojení bliká.
  - Ze zařízení byl odstraněn veškerý ochranný obal.
  - Je správně nainstalována tonerová kazeta i fotoválec.
  - Přední a zadní kryty jsou těsně zavřeny.
  - Papír je správně vložen v zásobníku papíru.
  - (Pro drátové sítě) Síťový kabel je bezpečně připojen k zařízení Brother a ke směrovači nebo rozbočovači.

Drátová/bezdrátová síť
Zkontrolujte položku Link Status ve Zprávě konfigurace sítě. | Vytiskněte hlášení o konfiguraci sítě a zkontrolujte, že Ethernet Link Status nebo Wireless Link Status je Link OK. | Drátová/bezdrátová síť
Zkontrolujte, zda lze provést test „ping“ zařízení Brother z počítače. | Pingujte zařízení Brother z počítače s použitím IP adresy nebo názvu uzlu v příkazovém řádku systému Windows® nebo v aplikaci Macintosh Terminal: ping <ipaddress> nebo <nodename>.

- Úspěch: Zařízení Brother funguje správně a je připojeno ke stejné síti, jako váš počítač.
- Neúspěch: Zařízení Brother není připojeno ke stejné síti, jako váš počítač.

(Windows®)

Požádejte správce sítě a použijte nástroj na opravu síťového připojení pro opravu adresy IP a masky podsítě.

(Macintosh)

Potvrďte, zda jsou adresa IP a maska podsítě nastaveny správně.

Drátová/bezdrátová síť
Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Brother připojeno k bezdrátové síti. | Vytiskněte hlášení o síti WLAN a vyhledejte v ní chybový kód. | Bezdrátová síť

Pokud jste zkontrolovali a vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, ale přesto máte problémy, najděte informace o SSID a síťovém klíči v pokynech dodaných s bezdrátovým LAN přístupovým bodem/směrovačem a správně je nastavte.

Související informace
  - Problémy se sítí
  - Vytiskněte zprávu konfigurace sítě
  - Tisk hlášení o síti WLAN
  - Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN
  - Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows®)
  - Přístroj Brother nemůže tisknout prostřednictvím sítě.

Přejít na začátek stránky