Domů > Síť > Technické informace pro pokročilé uživatele > Další způsoby konfigurování adresy IP > Konfigurování adresy pomocí RARP

### Konfigurování adresy pomocí RARP

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

Před nastavením adresy IP pomocí protokolu RARP (Reverse Address Resolution Protocol) musíte nastavit metodu spuštění zařízení na RARP. Pokud chcete změnit metodu spouštění, použijte nabídku ovládacího panelu přístroje, nástroje BRAdmin nebo nástroj Web Based Management (webová správa).

Adresu IP tiskového serveru Brother lze konfigurovat pomocí protokolu RARP na hostitelském počítači. Provedete to v souboru /etc/ethers (pokud soubor neexistuje, můžete ho vytvořit) zadáním záznamu, jako je ten následující:

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (nebo BRW008077310107 pro bezdrátovou síť)

Kde je první položkou adresa MAC (ethernetová adresa) tiskového serveru a druhou položkou název tiskového serveru. (Název musí být stejný, jako v souboru /etc/hosts.)

Pokud ještě není spuštěný proces démon protokolu RARP, spusťte ho (příkaz může být v závislosti na operačním systému následující: rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a nebo jiný příkaz; zadejte man rarpd nebo nahlédněte do dokumentace systémového vybavení a dozvíte se další informace). Pokud chcete v rámci systému na bázi Berkeley UNIX® prověřit, zda je spuštěn démon protokolu RARP, zadejte následující příkaz:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

Pro systémy na bázi AT&T UNIX® zadejte:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

Hned po zapnutí přístroje získá tiskový server Brother od démonu protokolu RARP svou adresu IP.

Související informace
  - Další způsoby konfigurování adresy IP
  - Konfigurování adresy pomocí ARP

Přejít na začátek stránky