Domů > Glosář > Maska podsítě

### Maska podsítě

Maska podsítě umožňuje určit část adresy IP, která slouží jako síťová adresa, a část, která slouží jako adresa hostitele.

V následujícím příkladě je poslední segment adresy IP znám jako adresa hostitele a první tři segmenty jsou síťová adresa.

Příklad: Počítač 1 může komunikovat s Počítačem 2

- Počítač 1

  Adresa IP: 192.168.1.2

  Maska podsítě: 255.255.255.0

- Počítač 2

  Adresa IP: 192.168.1.3

  Maska podsítě: 255.255.255.0

0 označuje, že na této části adresy není žádné omezení komunikace.

Přejít na začátek stránky