| Metóda overovania a režim šifrovania
| Väčšina bezdrôtových sietí používa niektorý typ nastavení zabezpečenia. Tieto nastavenia zabezpečenia definujú overovanie (ako sa zariadenie identifikuje v sieti) a šifrovania (ako sú údaje šifrované pri odosielaní v sieti). Ak pri konfigurácii bezdrôtového zariadenia tieto možnosti nezadáte správne, zariadenie sa nebude môcť pripojiť k bezdrôtovej sieti. Preto pri konfigurácii týchto možností musíte postupovať opatrne. Informácie o podporovaných metódach overovania a šifrovania bezdrôtového zariadenia nájdete nižšie.
| Metódy overovania

- Otvorený systém
  Bezdrôtové zariadenia môžu pristupovať do siete bez overovania.
- Zdieľaný kľúč (len v režime Infraštruktúra)
  Všetky zariadenia pristupujúce do bezdrôtovej siete zdieľajú tajný vopred určený kľúč.
- WPA/WPA2-PSK
  Medzi všetkými zariadeniami, ktoré budú mať prístup k bezdrôtovej sieti, bude zdieľané vopred určené heslo. Táto metóda overenia vám umožní komunikovať bezpečne s využitím silnej metódy šifrovania.
  WPA/WPA2-PSK možno využívať iba v bezdrôtových sieťach typu Infraštruktúra.
- LEAP (nie je k dispozícii na niektorých modeloch)
  Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) využíva na overenie ID používateľa a heslo.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (nie je k dispozícii na niektorých modeloch)
  Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) využíva pre overenie ID používateľa a heslo. Certifikát servera môžete overiť pomocou certifikátu CA.
- EAP-TLS (nie je k dispozícii na niektorých modeloch)
  EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) využíva na overenie ID používateľa a certifikát klienta. Môžete tiež overiť SSL certifikát servera pomocou certifikátu CA.

| Vnútorné metódy overovania (nie je k dispozícii na niektorých modeloch)
| Je potrebné špecifikovať jednu z vnútorných metód overovania, podľa tej, akú ste vybrali.

- Žiadne
  MS-CHAPv2 sa využíva na zabezpečenie a metóda pre protokol EAP-FAST zodpovedá metóde overovania v druhej fáze.
- MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) je interná metóda overovania pre protokoly EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
- GTC
  GTC (Generic Token Card) je interná metóda overovania pre protokoly EAP-FAST/PEAP.
- MS-CHAP
  MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) je interná metóda overovania pre protokol EAP-TTLS.
- CHAP
  CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) je interná metóda overovania pre protokol EAP-TTLS.
- PAP
  PAP (Password Authentication Protocol) je interná metóda overovania pre protokol EAP-TTLS.

| Metódy šifrovania

- Žiadne
  Nepoužíva sa žiadna metóda šifrovania.
- WEP (Wired Equivalent Privacy)
  Údaje sa odosielajú a prijímajú s kľúčom zabezpečenia zvoleným používateľom.
- TKIP
  TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) odstraňuje predpovedateľnosť, na ktorú sa môžu narušitelia spoľahnúť pri využívaní bezpečnostných slabín zapríčinených používaním ručne priradených kľúčov WEP. Kľúče TKIP sú generované automaticky a sú dlhšie ako kľúče WEP
- AES
  AES (Rozšírený štandard kódovania) je Wi-Fi® overený štandard silného kódovania.
- CKIP
  Pôvodný protokol Key Integrity Protocol pre LEAP od spoločnosti Cisco Systems, Inc.