Domů > Pravidelná údržba > Čištění přístroje > Čištění koronového vodiče

### Čištění koronového vodiče

Pokud se objevily problémy s kvalitou tisku nebo se na ovládacím panelu zobrazuje stav Valec !, vyčistěte koronový vodič.

1. Otevřete přední kryt.
2. Sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce vytáhněte z přístroje.
3. Očistěte koronový vodič uvnitř jednotky fotoválce. Několikrát jemně posuňte zeleným jezdcem zleva doprava a zprava doleva.
   Ujistěte se, že je jezdec zpět ve výchozí poloze (). Šipka na jezdci musí být zarovnaná se šipkou na jednotce fotoválce. V opačném případě se na stránkách může objevovat svislý pruh.
4. Instalujte sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce zpět do přístroje.
5. Zavřete přední kryt přístroje.

Související informace
  - Čištění přístroje
  - Čištění jednotky fotoválce

Přejít na začátek stránky