| Způsob ověřování a režim šifrování
| Většina bezdrátových sítí používá určitý druh nastavení zabezpečení. Tato nastavení zabezpečení definují ověřování (způsob identifikace zařízení v síti) a šifrování (způsob šifrování dat při odesílání do sítě). Pokud při konfiguraci zařízení nezadáte tyto možnosti správně, nebude se zařízení moci připojit k bezdrátové síti. Je proto třeba tyto možnosti konfigurovat pečlivě. Prostudujte si v následující části způsoby ověřování a šifrování, které podporuje vaše bezdrátové zařízení.
| Způsoby ověřování

- Otevřený systém
  Bezdrátová zařízení mají povolen přístup k síti bez jakéhokoliv ověřování.
- Sdílený klíč (pouze v režimu Infrastruktura)
  Tajný přednastavený klíč je sdílen všemi zařízeními, která budou mít přístup k bezdrátové síti.
- WPA/WPA2-PSK
  Tajné přednastavené heslo je sdíleno všemi zařízeními, která budou mít přístup k bezdrátové síti. Tato metoda ověření vám umožní bezpečně komunikovat s využitím výkonné metody šifrování.
  WPA/WPA2-PSK lze využívat pouze v bezdrátových sítích typu Infrastruktura.
- LEAP (u některých modelů není k dispozici)
  Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) využívá pro ověření ID uživatele a heslo.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (u některých modelů není k dispozici)
  Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) využívá ID uživatele a heslo pro identifikaci. Můžete ověřit certifikát serveru pomocí certifikátu CA.
- EAP-TLS (u některých modelů není k dispozici)
  EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) využívá pro ověření ID uživatele a certifikát klienta. Můžete rovněž ověřit certifikát serveru SSL pomocí certifikátu CÚ.

| Vnitřní metody ověřování (u některých modelů není k dispozici)
| Je třeba určit jednu z vnitřních metod ověřování podle toho co jste vybrali.

- ŽÁDNÉ
  MS-CHAPv2 se používá k zajišťování a metoda pro EAP-FAST odpovídající druhé fázi metody ověřování.
- MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) je vnitřní metoda ověřování pro EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
- GTC
  GTC (Generic Token Card) je vnitřní metoda ověřování pro EAP-FAST/PEAP.
- MS-CHAP
  MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) je vnitřní metoda ověřování pro EAP-TTLS.
- CHAP
  CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) je vnitřní metoda ověřování pro EAP-TTLS.
- PAP
  PAP (Password Authentication Protocol) je vnitřní metoda ověřování pro EAP-TTLS.

| Způsoby šifrování

- Není
  Není používán žádný způsob šifrování.
- WEP (Wired Equivalent Privacy)
  Data jsou přenášena a přijímána pomocí zabezpečeného klíče podle výběru uživatele.
- TKIP
  TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) eliminuje pravděpodobnost, že by se narušitelé mohli spoléhat na zneužívání bezpečnostních nedostatků, které s sebou přináší používání ručně přiřazených klíčů WEP. Klíče TKIP jsou generovány automaticky a jsou delší, než klíče WEP
- AES
  AES (Advanced Encryption Standard) je standard vysokého stupně šifrování s autorizací Wi-Fi®.
- CKIP
  Původní protokol CKIP (Cisco Key Integrity Protocol) LEAP od společnosti Cisco Systems, Inc.