Domů > Glosář > Ověření

### Ověření

Většina bezdrátových sítí používá určitá nastavení zabezpečení. Tato nastavení zabezpečení určují metodu ověření (jak se zařízení identifikuje v síti) a šifrování (jak jsou data posílaná po síti šifrována). Pokud při konfiguraci bezdrátového přístroje Brother tyto možnosti správně nenastavíte, přístroj se nebude moci připojit k bezdrátové síti. Buďte proto při konfiguraci těchto nastavení opatrní.

Metody ověřování pro osobní bezdrátovou síť
  Osobní bezdrátová síť je malá síť (například domácí bezdrátová síť) bez podpory IEEE 802.1x.
  - Otevřený systém

    Bezdrátová zařízení mají přístup k síti bez jakéhokoliv ověření.

  - Sdílený klíč

    Tajný, předem stanovený klíč, je sdílen všemi zařízeními, které budou přistupovat k bezdrátové síti. Bezdrátové zařízení Brother používá klíč WEP jako předem stanovený klíč.

  - WPA-PSK/WPA-2-PSK

    Aktivuje předsdílený klíč Wi-Fi Protected Access® (WPA-PSK/WPA2-PSK), který bezdrátovému zařízení Brother umožňuje připojit se k přístupovým bodům pomocí standardu TKIP pro klíč WPA-PSK nebo AES pro klíče WPA-PSK a WPA2-PSK (WPA-Personal).

Přejít na začátek stránky