| Metoda uwierzytelniania i tryb szyfrowania
| Większość sieci bezprzewodowych korzysta z jakiegoś rodzaju ustawień bezpieczeństwa. Ustawienia bezpieczeństwa określają uwierzytelnianie (sposób, w jaki urządzenie przedstawia się sieci) oraz szyfrowanie (sposób szyfrowania danych przesyłanych w sieci). Jeśli opcje te nie zostaną prawidłowo określone podczas konfiguracji urządzenia bezprzewodowego, urządzenie nie będzie w stanie nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową. Dlatego też należy zachować ostrożność przy konfigurowaniu tych opcji. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jakie metody uwierzytelniania i szyfrowania są obsługiwane przez dane urządzenie bezprzewodowe.
| Metody uwierzytelniania

- System otwarty
  Urządzenia bezprzewodowe uzyskują dostęp do sieci bez uwierzytelniania.
- Klucz współdzielony (tylko tryb infrastrukturalny)
  Wszystkie urządzenia uzyskujące dostęp do sieci bezprzewodowej współdzielą poufny, ustalony z góry klucz.
- WPA/WPA2-PSK
  Wszystkie urządzenia uzyskujące dostęp do sieci bezprzewodowej współdzielą tajne, wstępnie ustalone hasło. Ta metoda uwierzytelniania umożliwia bezpieczną komunikację za pomocą silnej metody szyfrowania.
  Z protokołu WPA/WPA2-PSK można korzystać tylko w infrastrukturze sieci bezprzewodowej.
- LEAP (niedostępny w niektórych modelach)
  Protokół Cisco® LEAP wykorzystuje do uwierzytelniania identyfikator użytkownika i hasło.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (niedostępny w niektórych modelach)
  Protokół Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) wykorzystuje podczas uwierzytelniania identyfikator użytkownika i hasło.
- EAP-TLS (niedostępny w niektórych modelach)
  Protokół EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) wykorzystuje podczas uwierzytelniania identyfikator użytkownika i certyfikat klienta. Certyfikat serwera SSL można również zweryfikować za pomocą certyfikatu UC

| Wewnętrzne metody uwierzytelniania (niedostępny w niektórych modelach)
| Konieczne jest określenie jednej z wewnętrznych metod uwierzytelniania, zgodnej z wybraną.

- BRAK
  Protokół MS-CHAPv2 jest używany do dostarczania, a metoda EAP-FAST jest zgodna z metodą uwierzytelniania fazy drugiej.
- MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
- GTC
  GTC(Generic Token Card) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-FAST/PEAP.
- MS-CHAP
  MS-CHAP(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-TTLS.
- CHAP
  CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-TTLS.
- PAP
  PAP(Password Authentication Protocol) jest wewnętrzną metodą uwierzytelniania dla protokołu EAP-TTLS.

| Metody szyfrowania

- Brak
  Nie jest używana żadna metoda szyfrowania.
- WEP (Wired Equivalent Privacy)
  Dane są przesyłane i odbierane za pośrednictwem bezpiecznego klucza wybranego przez użytkownika.
- TKIP
  Metoda TKIP usuwa przewidywalność, za pomocą której agresor mógłby wykorzystać słabszą stronę zabezpieczenia związaną z wykorzystaniem ręcznie przydzielanych kluczy WEP. Klucze TKIP są generowane automatycznie i są dłuższe od kluczy WEP.
- AES
  AES (Advanced Encryption Standard) to standard silnego szyfrowania autoryzowany przez stowarzyszenie Wi-Fi®.
- CKIP
  Oryginalny protokół spójności klucza dla protokołu LEAP firmy Cisco Systems, Inc.