Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť

### Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť

Aby bylo možné připojit zařízení k vaší bezdrátové síti, doporučujeme použít disk instalační CD-ROM.

- Před konfigurací přístroje Brother pro bezdrátovou síť
- Konfigurace přístroje k používání bezdrátové síti pomocí USB kabelu
  Pomocí USB kabelu připojte kabel přístroje Brother k bezdrátové síti. Po dokončení připojování odpojte USB kabel.
- Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti pomocí instalační aplikace Brother bez USB kabelu
  Přístroj Brother připojte bezdrátově k bezdrátové síti.
- Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jediného tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) nebo AOSS™
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
  Pokud váš bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač podporuje funkci WPS, můžete ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě použít metodu PIN (Personal Identification Number).
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové sítě v režimu Ad-Hoc (pro IEEE 802.11b/g/n)
- Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID
- Použití Wi-Fi Direct™

Přejít na začátek stránky