Domů > Specifikace > Podporované protokoly a bezpečnostní prvky

### Podporované protokoly a bezpečnostní prvky

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

Ethernet

  10Base-T/100Base-TX

Bezdrátová síť LAN

  IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastruktura/režim Ad-hoc), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoly (IPv4)

  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), překlad adres s názvem WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Port Raw/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMP, webové služby (tisk)

Protokoly (IPv6)

  NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMPv6, webové služby (tisk)

Zabezpečení sítě (pro drátové sítě)

  SMTP-AUTH, SNMP v3

Zabezpečení sítě (pro bezdrátové sítě)

  SMTP-AUTH, SNMP v3

Zabezpečení bezdrátové sítě

  WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Certifikace bezdrátové komunikace

  Licence certifikace bezdrátové sítě Wi-Fi（WPA™/WPA2™ – Osobní), licence identifikace Wi-Fi Protected Setup (WPS), Logo AOSS, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Související informace
  - Specifikace

Přejít na začátek stránky