| Konfiguracija certifikata.
| Certifikat stranke
| Izberite certifikat stranke za preverjanje pristnosti EAP-TLS. Najprej pa morate nastaviti certifikat na strani "Konfiguriraj certifikat" z interne spletne strani (EWS) vaše naprave. (Kadar uporabljate metodo pristnosti, ki ni EAP-TLS, vam ni treba izbrati certifikata stranke.)
| Overitev certifikata strežnika
| Izberite metodo overitve certifikata strežnika. (Kadar uporabljate LEAP, vam ni treba izbrati metode overitve.)

- Brez overitve
  Certifikatu strežnika se zaupa brez overitve.
- Cert. CA
  Certifikat strežnika, ki ga izda CA, je overjen s strani certifikata CA, ki je nameščen v tej napravi. Najprej morate nastaviti certifikat na strani "Konfiguriraj certifikat" z interne spletne strani (EWS) vaše naprave.
- Cert. CA + ID strežnika
  Potrdita se certifikat strežnika (izda ga CA z uporabo certifikata CA, ki je nameščen v tej napravi) in skupno ime (ID strežnika). Najprej morate nastaviti certifikat na strani "Konfiguriraj certifikat" z interne spletne strani (EWS) vaše naprave.

| ID strežnika
| Vnesite ID strežnika za overitev certifikata strežnika. ID strežnika je skupno ime certifikata strežnika.
| Konfiguriraj certifikat
| Če uporabljate certifikat stranke ali certifikat CA, morate najprej nastaviti certifikat na strani "Konfiguriraj certifikat" z interne spletne strani (EWS) vaše naprave.