Domů > Odstraňování problémů > Odstranění zaseknutého papíru > Papír uvízl uvnitř přístroje

### Papír uvízl uvnitř přístroje

Jestliže ovládací panel přístroje nebo Status Monitor zobrazují, že je zaseknutý papír uvnitř přístroje, proveďte následující kroky.

1. Nechejte přístroj zapnutý po dobu 10 minut, aby vnitřní ventilátor zchladil horké součásti uvnitř přístroje.
2. Otevřete přední kryt.
3. Vyjměte sestavu jednotky fotoválce a tonerové kazety.
   VAROVÁNÍ
     VYSOKÁ TEPLOTA

     Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se budete dotýkat vnitřních částí přístroj, vyčkejte, dokud přístroj nevychladne.

4. Pomalu vytáhněte uvíznutý papír.
5. Sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce vsaďte zpět do přístroje.
6. Zavřete přední kryt přístroje.

Související informace
  - Odstranění zaseknutého papíru

Přejít na začátek stránky