Domů > Odstraňování problémů > Odstranění zaseknutého papíru > Papír je uvíznutý v zadní části přístroje

### Papír je uvíznutý v zadní části přístroje

Jestliže ovládací panel přístroje nebo Status Monitor zobrazují, že je v zadní části přístroje zaseknutý papír (vzadu), proveďte následující kroky.

1. Přístroj ponechejte zapnutý po dobu 10 minut. Vnitřní ventilátor tak zchladí mimořádně horké součásti uvnitř přístroje.
2. Otevřete zadní kryt.
3. Uchopte modré úchytky na pravé a levé straně a sklopte je směrem k sobě. Tím se uvolní kryt fixační jednotky.
   VAROVÁNÍ
     HORKÝ POVRCH

     Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

4. Oběma rukama opatrně vytáhněte zaseknutý papír z fixační jednotky.
5. Zavřete kryt fixační jednotky. Ujistěte se, že modré úchytky na levé a pravé straně zapadly na své místo.
6. Uzavřete zadní kryt, dokud se nezajistí v uzavřené poloze.

Související informace
  - Odstranění zaseknutého papíru

Přejít na začátek stránky