Domů > Odstraňování problémů > Odstranění zaseknutého papíru > Papír uvízl v oboustranném zásobníku

### Papír uvízl v oboustranném zásobníku

Jestliže ovládací panel přístroje nebo Status Monitor zobrazují, že je zaseknutý papír v zásobníku k oboustrannému tisku, proveďte následující kroky.

1. Přístroj ponechejte zapnutý po dobu 10 minut. Vnitřní ventilátor tak zchladí mimořádně horké součásti uvnitř přístroje.
2. Zásobník papíru vytáhněte celý z přístroje.
3. Na zadní straně přístroje zcela vysuňte zásobník papíru k oboustrannému tisku z přístroje.
4. Vytáhněte zaseknutý papír z přístroje nebo ze zásobníku k oboustrannému tisku.
5. Vyjměte papír, který se mohl zaseknout pod přístrojem působením statické elektřiny.
6. Pokud papír neuvízl v zásobníku papíru k oboustrannému tisku, otevřete zadní kryt.
   VAROVÁNÍ
     HORKÝ POVRCH

     Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

7. Pomocí obou rukou jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní strany přístroje.
8. Uzavřete zadní kryt, dokud se nezajistí v uzavřené poloze.
9. Zasuňte zásobník papíru k oboustrannému tisku pevně zpět do přístroje.
10. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

Související informace
  - Odstranění zaseknutého papíru

Přejít na začátek stránky