Domů > Síť > Další informace o používání softwaru a nástrojů pro správu sítě > Instalace nebo přístup k softwaru a nástrojům pro správu sítě > Přístup k aplikaci Web Based Management > Nastavení hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management

### Nastavení hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
Doporučujeme nastavit heslo pro přihlášení, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k aplikaci Web Based Management.

1. Spusťte svůj webový prohlížeč.
2. Zadejte „http://IP adresa přístroje/“ do adresního řádku prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje).
   Například: http://192.168.1.2

   - Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

     - Například:

       http://SharedPrinter

     Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

     - Například:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

   - V případě počítačů Macintosh se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit klepnutím na ikonu zařízení na obrazovce Status Monitor.
3. Standardně se nevyžaduje heslo. Zadejte heslo, pokud je máte nastavené, a poté klikněte na tlačítko .
4. Klepněte na tlačítko Administrator (Administrátor).
5. Zadejte heslo, které chcete použít (maximálně 32 znaků).
6. Znovu zadejte heslo do pole Confirm New Password (Potvrzení nového hesla).
7. Klepněte na tlačítko Submit (Odeslat).

Při každém dalším přístupu k aplikaci Web Based Management zadejte heslo do pole Login (Přihlásit) a potom klepněte na tlačítko .

Po nakonfigurování nastavení se odhlaste klepnutím na .

Nenastavíte-li heslo pro přihlášení, můžete rovněž nastavit heslo klepnutím na tlačítko Please configure the password (Nakonfigurujte nové heslo) na webové stránce zařízení.

Související informace
  - Přístup k aplikaci Web Based Management

Přejít na začátek stránky