Domů > Pravidelná údržba > Výměna spotřebního materiálu

### Výměna spotřebního materiálu

Spotřební materiál je nutno vyměňovat, kdykoliv přístroj naznačí konec jeho životnosti.

Následující spotřební materiál zvládnete vyměnit sami.

Používání spotřebního materiálu od jiných výrobců může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.

Jednotka fotoválce a tonerová kazeta jsou dva samostatné kusy spotřebního materiálu. Ujistěte se, že jsou obě nainstalovány jako sestava.

Tato tabulka uvádí zprávy, které poskytují včasná varování pro výměnu spotřebního materiálu předtím, než dosáhne konce životnosti. Aby nedošlo k potížím, může být vhodné nakoupit spotřební materiál do zásoby ještě dříve, než přístroj přestane tisknout.

Indikátor | Jaký spotřební materiál si připravit | Název modelu | Přibližná životnost
--- | --- | --- | ---
Malo toneru | Tonerová kazeta | TN-2310*1 TN-2320*2 | 1 200 stran*1*3*4 2 600 stran*2*3*4
Vymente toner
Dosel toner
Valec ! | Jednotka fotoválce | DR-2300 | 12 000 stran*3*5
Valec konci
Vymen. fotovalec

*1
Standardní tonerová kazeta
*2
Tonerová kazeta s vysokou výtěžností
*3
Jednostranné listy o velikosti Letter či A4 .
*4
Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19752.
*5
Životnost fotoválce je přibližná a může se lišit podle typu použití.

POZNÁMKA
  - Spotřební materiál zapečeťte pevně v sáčku, aby nedošlo k vylití tonerového prášku z kazety.
  - Navštivte http://www.brother.com/original/index.html pro pokyny, jak navrátit použitý spotřební materiál do sběrného programu společnosti Brother. Jestliže se rozhodnete použitý spotřební materiál nevracet, oddělte jej od běžného domovního odpadu a zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte místní sběrné středisko odpadu.
  - Doporučujeme, abyste použitý spotřební materiál pokládali na list papíru pro případ, že by se materiál uvnitř vysypal nebo vylil.
  - Pokud používáte papír, který není rovnocenný doporučenému papíru, může se snížit životnost spotřebního materiálu a součástí přístroje.
  - Uváděná předpokládaná životnost pro jednotlivé tonerové kazety je založena na normě ISO/IEC 19752. Četnost výměny závisí na objemu tisku, procentu pokrytí, použitých typech médií a zapnutí/vypnutí přístroje.
  - Četnost výměny ostatního spotřebního materiálu závisí na objemu tisku, použitých typech médií a zapnutí/vypnutí přístroje.
  - S tonerovou kazetou zacházejte opatrně. Pokud vám toner znečistí ruce nebo oděv, ihned je otřete nebo omyjte studenou vodou.
  - Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, NEDOTÝKEJTE se šedých částí zobrazených na obrázcích.

    <Tonerová kazeta>

    <Jednotka fotoválce>

Související informace
  - Pravidelná údržba
  - Další informace o tonerové kazetě
  - Výměna tonerové kazety
  - Informace o jednotce fotoválce
  - Výměna jednotky fotoválce
  - Chybová hlášení a zprávy o údržbě
  - Chybová hlášení a indikace týkající se údržby

Přejít na začátek stránky