Domů > Síť > Další informace o používání softwaru a nástrojů pro správu sítě > Instalace nebo přístup k softwaru a nástrojům pro správu sítě > Přístup k aplikaci Web Based Management

### Přístup k aplikaci Web Based Management

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW

1. Spusťte svůj webový prohlížeč.
2. Zadejte „http://IP adresa přístroje/“ do adresního řádku prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje).
   Například: http://192.168.1.2

   - Použijete-li systém názvů domén Domain Name System nebo povolíte-li název NetBIOS, můžete místo IP adresy zadat jiný název, jako je například „Sdilena_tiskarna“.

     - Například:

       http://SharedPrinter

     Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

     - Například:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

   - V případě počítačů Macintosh se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit klepnutím na ikonu zařízení na obrazovce Status Monitor.
3. Standardně se nevyžaduje heslo. Zadejte heslo, pokud je máte nastavené, a poté klikněte na tlačítko .

Nyní můžete změnit nastavení tiskového serveru.

Pokud jste změnili nastavení protokolu, musíte restartovat přístroj po klepnutí na tlačítko Submit (Odeslat) pro aktivaci nastavení.

Související informace
  - Instalace nebo přístup k softwaru a nástrojům pro správu sítě
  - Nastavení hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management
  - Instalace nebo přístup k softwaru a nástrojům pro správu sítě
  - Co je Web Based Management?
  - Vytiskněte zprávu konfigurace sítě

Přejít na začátek stránky