| Tanúsítvány konfigurálása.
| Klienstanúsítvány
| Adja meg a klienstanúsítványt az EAP-TLS hitelesítés beállításához. Figyelem: először a tanúsítványt kell beállítania a "Tanúsítvány konfigurálása" oldalon, amit a készülék belső weboldalán (EWS) érhet el. (Hitelesítés alkalmazásakor csak EAP-TLS használata esetén kell a klienstanúsítványt megadnia.)
| Szervertanúsítvány ellenőrzése
| Válassza ki a szervertanúsítvány ellenőrzésének módját. (LEAP használata esetén az ellenőrzési módot nem kell megadnia.)

- Nincs ellenőrzés
  A szervertanúsítvány ellenőrzés nélkül kerül használatra.
- CA-tanúsítvány
  A CA által kiadott szervertanúsítványt az eszközre telepített CA-tanúsítvány hitelesíti. Figyelem: először a tanúsítványt kell beállítania a "Tanúsítvány konfigurálása" oldalon, amit a készülék belső weboldalán (EWS) érhet el.
- CA-tanúsítvány + Szerverazonosító
  A szervertanúsítvány (amit a CA adott ki és az eszközre telepített CA tanúsítvány hitelesít) és a név (szerverazonosító) ellenőrzésre került. Figyelem: először a tanúsítványt kell beállítania a "Tanúsítvány konfigurálása" oldalon, amit a készülék belső weboldalán (EWS) érhet el.

| Szerverazonosító
| Adja meg a szerver azonosítóját a szervertanúsítvány ellenőrzéséhez. A szerverazonosító a szervertanúsítvány egyszerű neve.
| Tanúsítvány konfigurálása
| Ha klienstanúsítványt vagy CA-tanúsítványt használ, akkor először a tanúsítványt kell beállítania a "Tanúsítvány konfigurálása" oldalon, amit a készülék belső weboldalán (EWS) érhet el.