Domů > Síť > Vyberte typ vašeho síťového připojení > Příklady připojení drátové sítě > Tisk Peer-to-Peer pomocí protokolu TCP/IP

### Tisk Peer-to-Peer pomocí protokolu TCP/IP

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2360DN / HL‑L2365DW
V prostředí peer-to-peer každý počítač zasílá a přijímá data přímo do a z jednotlivých zařízení. Není zde centrální server, který by kontroloval přístup k souborům nebo sdílení tiskárny.

1. Směrovač
2. Síťové zařízení (vaše zařízení)

- U menších sítí tvořených dvěma či třemi počítači doporučujeme metodu tisku typu Peer-to-Peer, protože se snáze konfiguruje než metoda tisku přes sdílenou síť.
- Každý počítač musí používat protokol TCP/IP.
- Zařízení Brother musí mít správnou konfiguraci adresy IP.
- Používáte-li směrovač, musíte konfigurovat adresu brány, a to jak na počítačích, tak na zařízení Brother.

Související informace
  - Příklady připojení drátové sítě

Přejít na začátek stránky