Domů > Odstraňování problémů > Informace o přístroji > Funkce nulování > Tovární nastavení

### Tovární nastavení

Funkci Obnovit tovární nastavení použijte k resetování všech nastavení přístroje zpět na hodnoty, které byly původně nastaveny v továrně.
HL-L2300D
HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW

### HL-L2300D

1. Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne.
2. Ujistěte se, že je zavřený přední kryt a zapojený napájecí kabel.
3. Zapněte přístroj – stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Go (Spustit) a stiskněte tlačítko . Držte tlačítko Go (Spustit) stisknuté, dokud se nerozsvítí LED kontrolky Toner, Drum (Fotoválec) a Paper (Papír).
4. Stiskněte osmkrát tlačítko Go (Spustit).
   Ujistěte se, že všechny LED kontrolky se rozsvítí, což značí, že přístroj byl resetován na svá tovární výchozí nastavení (s výjimkou lokálních jazykových nastavení a nastavení rozhraní).

### HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Volba nulovani a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Obn. tov.nast. a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka zvolte Tovarni reset.

Související informace
  - Funkce nulování

Přejít na začátek stránky