Domů > Pravidelná údržba > Balení a dodávka přístroje Brother

### Balení a dodávka přístroje Brother

- Pokud z nějakého důvodu musíte přístroj přepravovat, opatrně ho zabalte do původního balení, abyste se vyhnuli jakémukoliv poškození během přepravy. Přístroj by měl být u přepravce náležitě pojištěn.

1. Vypněte přístroj dlouhým stisknutím tlačítka . Nechejte přístroj nejméně 10 minut vypnutý, aby se ochladil.
2. Odpojte všechny kabely a potom odpojte i napájecí kabel z elektrické zásuvky.

   Přístroj je podle modelu vybaven pevně přimontovaným napájecím kabelem.

3. Vyjměte sestavu jednotky fotoválce a tonerové kazety.
4. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.
5. Na tonerovou kazetu navlékněte ochranný materiál. Vložte ji do plastového sáčku.
6. Umístěte ochranný materiál (1) do přístroje doleva, jak je uvedeno na obrázku.
7. Nainstalujte pouze jednotku fotoválce zpět do přístroje.
8. Zavřete přední kryt.
9. Přístroj umístěte do obalu, ve kterém byl původně doručen.
10. Zabalte přístroj a tištěné materiály do originálních kartonových obalů s původním balícím materiálem tak, jak je znázorněno níže.

    (Modely s odpojitelným napájecím kabelem)

    (Modely s neodpojitelným napájecím kabelem)

    (Pro modely s odpojitelným napájecím kabelem)

    Přiložte napájecí kabel a potištěné materiály do originálního obalu, jak je uvedeno na obrázku.

11. Krabici zavřete a zalepte izolepou.

Související informace
  - Pravidelná údržba

Přejít na začátek stránky