Domů > Specifikace > Všeobecné technické údaje

### Všeobecné technické údaje

Typ tiskárny | Laserová
Metoda tisku | Elektrofotografická laserová tiskárna
Kapacita paměti | Standardní | (HL-L2300D) 8 MB (HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW) 32 MB
LCD (displej z tekutých krystalů) | (HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW) 16 znaků × 1 řádek
Zdroj napájení | 220-240 V AC 50/60 Hz
Příkon (Průměr) | Maximální*1 | Přibližně 1 080 W
Tisk*1 | (HL-L2300D/HL-L2340DW) Přibližně 455 W při 25 °C (/HL-L2360DN/HL-L2365DW) Přibližně 537 W při 25 °C
Tisk (tichý režim)*1 | (HL-L2300D/HL-L2340DW) Přibližně 318 W při 25 °C (HL-L2360DN/HL-L2365DW) Přibližně 331 W při 25 °C
Režim Připraven*1 | Přibližně 58 W při 25 °C
Režim spánku*1 | Přibližně 5,4 W
Pohotovostní režim v síti*2*3 | (HL-L2300D) Přibližně 0,4 W (HL-L2360DN) Přibližně 0,5 W (HL-L2340DW/HL-L2365DW)

Přibližně 1,7 W

Hluboký spánek*1 | (HL-L2300D) Přibližně 0,4 W (HL-L2340DW/HL-L2360DN/HL-L2365DW) Přibližně 0,5 W
Vypnuto*1*4*5 | Přibližně 0,06 W
Rozměry |
Hmotnost (se spotřebním materiálem) | 6,9 kg

*1
Měří se při připojení přístroje k USB rozhraní.
*2
Všechny aktivované porty k připojení bezdrátové sítě a všechny připojené porty drátové sítě podle směrnice (EU) č. 801/2013.
*3
K aktivaci a deaktivaci funkce bezdrátové sítě Související informace
*4
Měřeno podle normy IEC 62301 Edition 2.0.
*5
Spotřeba energie se mírně mění podle prostředí použití.

Hladina hluku | Hlučnost tisku | Tisk | (HL-L2300D/HL-L2340DW) LpAm = 49 dB (A) (HL-L2360DN/HL-L2365DW) LpAm = 50 dB (A)
Režim Připraven | LpAm = 30 dB (A)
Tisk (tichý režim) | LpAm = 45 dB (A)
Akustický výkon | Tisk*1*2 | (HL-L2300D/HL-L2340DW) LWAd = 6,46 B (A) (HL-L2360DN/HL-L2365DW) LWAd = 6,66 B (A)
Režim Připraven*1*2 | LWAd = 4,55 B (A)
Tisk (tichý režim) | LWAd = 6,06 B (A)
Teplota | Provoz | 10 až 32 °C
Skladování | 0 až 40 ℃
Vlhkost | Provoz | 20-80 % (bez kondenzace)
Skladování | 10-90 % (bez kondenzace)

*1
Měřeno v souladu s metodou popsanou v RAL-UZ171.
*2
Kancelářské přístroje s akustickým výkonem LWAd > 6,30 B(A) nejsou vhodné pro provoz v místnostech, kde uživatelé potřebují vysokou míru koncentrace. Kvůli zvukovým emisím by taková zařízení měla být umístěna do oddělených místností.

Související informace
  - Specifikace
  - Tabulka nastavení
  - Povolit WLAN (pouze bezdrátová síť)

Přejít na začátek stránky