Domů > Manipulace s papírem > Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír

### Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír

- Je-li nastavení kontroly papíru zapnuté a zásobník papíru vytáhnete z přístroje, na LCD displeji se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete změnit nastavení typu a velikosti papíru. V případě potřeby změňte podle pokynů na obrazovce nastavení velikosti papíru a typu média.

- Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.

1. Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.
2. Stiskněte a posuňte vodítka papíru podle jeho šířky.
   Zatlačte na zelenou páčku k uvolnění vodítek papíru a posuňte je.
3. Stoh stránek dobře provětrejte.
4. Papír vkládejte do zásobníku tak, aby potištěná strana směřovala dolů.
   Do zásobníku papíru NEVKLÁDEJTE současně různé typy papíru. To může vést k uvíznutí papíru nebo chybnému podávání.
5. Ujistěte se, že papír nepřevyšuje značku maximálního množství papíru ( ).
   Přeplnění zásobníku papíru může způsobit uvíznutí papíru.
6. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.
7. Zvedněte rozkládací podpěru, aby papír nemohl sklouznout ze zásobníku pro výstup tisku.
8. Odešlete tiskovou úlohu přístroji.
   V dialogu Tisk změňte přednastavení tisku dříve, než přístroji zašlete tiskovou úlohu z počítače.

Související informace
  - Manipulace s papírem
  - Problémy s tiskem
  - Chybová hlášení a zprávy o údržbě
  - Chybová hlášení a indikace týkající se údržby

Přejít na začátek stránky