Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Použití Wi-Fi Direct™ > Konfigurace sítě Wi-Fi Direct > Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

### Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Pokud váš mobilní přístroj podporuje metodu PIN Method Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct.

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Wi-Fi Direct a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Majitel skup a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Zap. a potom stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Kod PIN a potom stiskněte tlačítko OK.
6. Když se zobrazí Wi-FiDirectZap.?, stiskněte pro přijetí. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .
7. Když se na LCD zařízení zobrazí Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK., aktivujte konfigurační metodu WPS PIN na vašem mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko OK.
   Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka Back (Zpět).
8. Přístroj bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví Zadejte kod PIN, zadejte do přístroje PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení.
9. Stiskněte tlačítko OK.
10. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD přístroje Pripojeno. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct. Informace o tisku z mobilního zařízení najdete na stránkách vašeho modelu Příručky v centru podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com, kde si lze stáhnout Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily) nebo Příručka AirPrint.

Související informace
  - Konfigurace sítě Wi-Fi Direct
  - Podrobný průvodce konfigurací sítě Wi-Fi Direct

Přejít na začátek stránky