Domů > Síť > Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť > Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové sítě v režimu Ad-Hoc (pro IEEE 802.11b/g/n) > Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití nového SSID

### Konfigurace přístroje k používání v bezdrátové síti v režimu Ad-Hoc za použití nového SSID

Související modely:HL‑L2340DW / HL‑L2365DW
Jestliže používáte nový SSID, všechna ostatní zařízení se budou připojovat s použitím SSID, který přiřadíte přístroji Brother následujícími kroky. K tomuto SSID se musíte připojit z počítače, pokud je konfigurován v režimu Ad-Hoc.

1. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Sit a potom stiskněte tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu WLAN a potom stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Pruvodce nast. a potom stiskněte tlačítko OK.
4. Když se zobrazí Povolit WLAN?, stisknutím vyberte Zapnuto.
   Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Zrušíte stisknutím Back (Zpět).
5. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu <Nove SSID> a potom stiskněte tlačítko OK.
6. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko OK.
7. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Ad-hoc a potom stiskněte tlačítko OK.
8. Stisknutím tlačítka nebo vyberte typ šifrování Zadny nebo WEP a potom stiskněte tlačítko OK.
9. Vyberete-li pro typ šifrování volbu WEP, zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko OK.
   Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
10. Změny nastavení potvrdíte stisknutím . Zrušíte stisknutím .
11. Zařízení se pokusí připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení připojí správně, na LCD displeji přístroje se zobrazí Pripojeno. Přístroj vytiskne zprávu o stavu svého bezdrátového připojení. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě.
Pokud se připojení nezdaří, přístroj přepne síťové rozhraní na drátové.

Pro systém Windows®:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a software nezbytné pro používání vašeho zařízení, vyberte volbu Instalace tiskového ovladače v nabídce instalačního disku CD-ROM Hlavní nabídka.

Systém Macintosh:

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat ovladače a programy nezbytné k používání vašeho zařízení, přejděte na stránku vašeho modelu Soubory ke stažení na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese http://support.brother.com.

Související informace
  - Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové sítě v režimu Ad-Hoc (pro IEEE 802.11b/g/n)
  - Jak zadat text do přístroje Brother
  - Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

Přejít na začátek stránky